free(s)

malloc(s)

calloc(s)

realloc(p, s)

zalloc(s)

#include "Pins\_Arduino\_h"

static const uint8\_t SDA = 4;

static const uint8\_t SCL = 5;

static const uint8\_t LED\_BUILTIN = 16;

static const uint8\_t BUILTIN\_LED = 16;

static const uint8\_t D0 = 16;

static const uint8\_t D1 = 5;

static const uint8\_t D2 = 4;

static const uint8\_t D3 = 0;

static const uint8\_t D4 = 2;

static const uint8\_t D5 = 14;

static const uint8\_t D6 = 12;

static const uint8\_t D7 = 13;

static const uint8\_t D8 = 15;

static const uint8\_t D9 = 3;

static const uint8\_t D10 = 1;